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LP-R705XX 
[bookmark: _Hlk204180242]Manual 123. Instrucciones de ensamblaje del Server Rack Vertical

Método de empaque
Empaque de gabinete de 600mm de ancho [image: ]
Panel lateral*2
Riel vertical*4
Puerta frontal*2
Puerta trasera*1
Puerta frontal*1
Tapa superior*1
Componentes de las ruedas*2
Accesorios de empaque*1
Panel inferior*1
[bookmark: _Hlk204177844]
[bookmark: _Hlk204180834]Lista de Accesorios
	Ítem
	Cant.
	Tornillos y tuercas

	H1
	32
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	M5X12 Tornillo autorroscante

	H2
	2
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	Arandela de plástico blanca

	H3
	6
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	M8x12 Tornillo de cruz externo hexagonal 

	H4
	40
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	M6x12 Tornillo

	H5
	40
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	M6 tuerca tipo caja



Lista de componentes
	Ítem
	Cant.
	Componente

	1
	2
	Puerta lateral

	2
	1
	Puerta trasera

	3
	1
	Tapa superior

	4
	2
	Marco de la puerta

	5
	4
	Riel vertical

	6
	1
	Puerta frontal

	7
	1
	Placa inferior

	8
	2
	Componentes de las ruedas



Esquema de los componentes
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Instrucciones de ensamblado
Paso 1
Coloque la tapa superior y la placa inferior (7) en el marco de la puerta (4). Utilice un tornillo autorroscante M5*12 (H1) para conectar la cubierta superior (3), el marco de la puerta (4) y la placa inferior (7). Consulte la imagen 1.
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Imagen 1
Paso 2
Coloque el otro marco de puerta (4) sobre la tapa superior y la placa inferior, y fíjelo también con tornillos autorroscantes M5*12. Consulte la imagen 2.
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Imagen 2
Paso 3
Monte los componentes de la rueda (8) en la placa inferior con los tornillos externos de cruz hexagonal M8x12 (H3). Consulte la imagen 3.
[image: ]
Imagen 3
Paso 4
Inserte el pasador de posicionamiento en la parte inferior de la puerta lateral (1) en el orificio de posicionamiento y empuje la puerta hacia adentro para fijarla al marco.
Nota: Dado que este producto es desmontable, después del montaje, verifique y ajuste la dimensión diagonal para asegurar que el espacio entre las puertas sea adecuado y que las puertas se abran y cierren correctamente. Consulte la imagen 4.
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Imagen 4
Paso 5
Instale la puerta delantera (6) y la puerta trasera (2), alinee los pestillos de las puertas delantera y trasera con los orificios del marco y coloque una arandela de plástico blanca (H2) entre la parte inferior de la puerta y el marco. Instale el kit de conexión a tierra entre las puertas delantera y trasera y la placa base.
Nota: Una vez finalizada la instalación, compruebe que la distancia entre las puertas delantera y trasera y el marco esté dentro del rango normal para garantizar que la puerta se abra correctamente. Consulte la imagen 5.
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Imagen 5
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